|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование продукта:**  Защита картера двигателя | **Номер продукта:**  22.04АВС |

|  |  |
| --- | --- |
| **Использовать для:**  Наименование модели: SubaruForester  Модельный год: 2011  Двигатель: 2.0/2.5t  Коробка передач: АКПП/МКПП | **Время установки:** 20 мин.  Гайковерт.jpg |

**Инструкция по установке**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Снять штатный пластиковый пыльник.  2. Установить боковые кронштейны. Крепить болтами М6х30 в штатные резьбовые отверстия лонжеронов.    3.Рассверлить два отверстия до диаметра 9-10мм. Установить две закладные планки М8х30. Наживить болты М8х30.  4. Установить защиту картера двигателя. Спереди крепить двумя болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия крепления пыльника.  5. Закрепить защиту к боковым кронштейнам при помощи болтов М8х30.  6. Все точки крепления протянуть. | Состав комплекта крепежа:  **Болт:**  М6х30 2шт.  М8х30 8шт.  **Шайба:**  М6 увел. 2шт.  М8 увел. 8шт.  **Закладная планка:**    М8х30 2шт. АВС.05.01.000.008 |