
**ATV “HONDA FOREMAN 500”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по установке:   1. Снять штатный пыльник. 2. Установить *Деталь А* при помощи *Кронштейна 1, Кронштейна 5* и *Дистанционной втулки h=70мм.* 3. Установить *Деталь Б.* Предварительно установить *Кронштейн 2 .* Крепить в штатные отверстия рамы. Соединить *Деталь А*с  *Деталью Б* при помощи закладных планок. 4. Установить *Деталь В.* Крепить в штатные отверстия рамы болтами М8х25. Соединить *Деталь В*с *Деталью Б* при помощи *Кронштейна 2.* 5. Установить *Деталь Г* припомощи *Кронштейна 3.* Кронштейн крепить в штатные отверстия рамы болтами М10х30. Дополнительно закрепить *Деталь Г* в штатное отверстие рамы болтом М8х35 через *Дистанционную втулкуh=10мм.* 6. Установить *Деталь Д*при помощи *Кронштейна 4*.   Специальный болт и шайба:    Примечания:   1. Все кронштейны устанавливаются гайкой вверх. 2. Все точки крепления протянуть.   Крепеж   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Количество | | Болт специальный М8х25 | 4 | | Болт специальный М8х30 | 16 | | Болт специальный М8х35 | 1 | | Болт М6х30 | 4 | | Болт М8х100 | 2 | | Болт М10х30 | 2 | | Гайка М10 | 2 | | Шайба специальная М8 | 21 | | Шайба М6 увел. | 4 | | Шайба М8 увел. | 2 | | Шайба М10 увел. | 2 | | |  |  | | --- | --- | | Комплектующие | Количество | | Кронштейн 1  C:\Users\Оксана\Desktop\АЛЮМИНИЙ\ПО НОМЕРАМ\013АЛ\3D\К1.JPG | 1 | | Кронштейн 2левый/правый  C:\Users\Оксана\Desktop\АЛЮМИНИЙ\ПО НОМЕРАМ\013АЛ\3D\К2.JPG | 2 | | Кронштейн 3  C:\Users\Оксана\Desktop\АЛЮМИНИЙ\ПО НОМЕРАМ\013АЛ\3D\К5.JPG | 1 | | Кронштейн 4 левый/правый  C:\Users\Оксана\Desktop\АЛЮМИНИЙ\ПО НОМЕРАМ\013АЛ\3D\К3.JPG | 2 | | Кронштейн 5 | 2 | | Закладная планка М8х70  C:\Users\Оксана\Desktop\АЛЮМИНИЙ\ПО НОМЕРАМ\013АЛ\3D\К6.JPG | 2 | | Втулка дистанционная  C:\Users\Оксана\Desktop\АЛЮМИНИЙ\ПО НОМЕРАМ\013АЛ\3D\К7.JPG | h=10мм 1шт.  h=70мм 2шт. | |

****

****