**ATV “HONDA FOREMAN 500”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по установке:1. Снять штатный пыльник.
2. Установить *Деталь А* при помощи *Кронштейна 1, Кронштейна 5* и *Дистанционной втулки h=70мм.*
3. Установить *Деталь Б.* Предварительно установить *Кронштейн 2 .* Крепить в штатные отверстия рамы. Соединить *Деталь А*с  *Деталью Б* при помощи закладных планок.
4. Установить *Деталь В.* Крепить в штатные отверстия рамы болтами М8х25. Соединить *Деталь В*с *Деталью Б* при помощи *Кронштейна 2.*
5. Установить *Деталь Г* припомощи *Кронштейна 3.* Кронштейн крепить в штатные отверстия рамы болтами М10х30. Дополнительно закрепить *Деталь Г* в штатное отверстие рамы болтом М8х35 через *Дистанционную втулкуh=10мм.*
6. Установить *Деталь Д*при помощи *Кронштейна 4*.

Специальный болт и шайба:Примечания:1. Все кронштейны устанавливаются гайкой вверх.
2. Все точки крепления протянуть.

Крепеж

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество |
| Болт специальный М8х25 | 4 |
| Болт специальный М8х30 | 16 |
| Болт специальный М8х35 | 1 |
| Болт М6х30 | 4 |
| Болт М8х100 | 2 |
| Болт М10х30 | 2 |
| Гайка М10 | 2 |
| Шайба специальная М8 | 21 |
| Шайба М6 увел. | 4 |
| Шайба М8 увел. | 2 |
| Шайба М10 увел. | 2 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Комплектующие | Количество |
| Кронштейн 1C:\Users\Оксана\Desktop\АЛЮМИНИЙ\ПО НОМЕРАМ\013АЛ\3D\К1.JPG | 1 |
| Кронштейн 2левый/правыйC:\Users\Оксана\Desktop\АЛЮМИНИЙ\ПО НОМЕРАМ\013АЛ\3D\К2.JPG | 2 |
| Кронштейн 3C:\Users\Оксана\Desktop\АЛЮМИНИЙ\ПО НОМЕРАМ\013АЛ\3D\К5.JPG | 1 |
| Кронштейн 4 левый/правыйC:\Users\Оксана\Desktop\АЛЮМИНИЙ\ПО НОМЕРАМ\013АЛ\3D\К3.JPG | 2 |
| Кронштейн 5 | 2 |
| Закладная планка М8х70C:\Users\Оксана\Desktop\АЛЮМИНИЙ\ПО НОМЕРАМ\013АЛ\3D\К6.JPG | 2 |
| Втулка дистанционнаяC:\Users\Оксана\Desktop\АЛЮМИНИЙ\ПО НОМЕРАМ\013АЛ\3D\К7.JPG | h=10мм 1шт.h=70мм 2шт. |

 |

****

****